**Ansøgningsskema**

**for etablering af fedtudskilleranlæg**

Afledning af fedtholdigt spildevand kræver etablering af en korrekt dimensioneret fedtudskiller. Inden fedtudskilleranlægget etableres, skal der ansøges om etablering af anlægget ved Ikast-Brande Kommune. Ansøgningsskema udfyldes og sendes til teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk

Virksomheden indsender oplysninger om nedenstående forhold vedrørende etablering af fedtudskilleranlæg:

**1. Virksomhedens stamoplysninger**

* 1. Virksomhedens navn, adresse, telefonnummer/mailadresse og CVR-nr. (samt P-nr.)
	2. Navn og telefonnummer/mailadresse på relevante kontaktpersoner, inkl. eventuel rådgiver
	3. Virksomhedens beliggenhed. Der vedlægges en oversigtsplan med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med nordpil og målestoksforhold
	4. En kloakplan, der viser virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, fedtudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak – med angivelse af kote for terræn, anlæg og ledninger

**2. Oplysninger om virksomhedens type og produktion**

* 1. Kort beskrivelse af virksomhedens type og produktion
	2. Beskrivelse af aktiviteterne hvorfra virksomheden søger om at udlede fedholdigt spildevand (f.eks. køkkener i cafeer, bagerier, restaurationer, grillbarer, pizzarier, slagterbutikker og lignende). Der vedlægges en oversigtsplan med angivelse af de aktiviteter, der giver fedholdigt spildevand.

**3. Oplysninger om rensning**

Beskrivelse og dimensionering af renseforanstaltninger.

* 1. Dimensionering – oplysninger om køkkenudstyr:

|  |  |
| --- | --- |
| **Typer af køkkenudstyr** | **Antal** |
| Kogekar ø 25 mm |  |
| Kogekar ø 50 mm |  |
| Vippekar ø 70 mm |  |
| Vippekar ø 100 mm |  |
| Vask med vandlås ø 50 mm |  |
| Opvaskemaskine (Qs spildevandsstrøm = 2 l/s).Hvis en anden Qs benyttes, skal det fremgå af information fra fabrikanten |  |
| Vippestegepande |  |
| Fast stegepande |  |
| Højtryksrenser eller damprenser |  |
| Skraber |  |
| Grøntsagsvasker |  |
| Gulvafløb, udløb 50 mm |  |
| Gulvafløb, udløb 75 mm |  |
| Gulvafløb, udløb 100 mm |  |
| Gulvafløb, generel information: |  |
| Angiv, om der er sideindløb på gulvafløbene og i så fald hvilke installationer, der er koblet på |  |
| Andet |  |

* 1. Dimensionering – øvrige oplysninger:
		1. Beskrivelse af bundfældeligt materiale såsom sand, knogler el. lign. (fra forarbejdning af råvarer som f.eks. grøntsager og kød), (ja/nej)
		2. Anvendes rengørings-, skylle- eller rensemidler? (ja/nej)
		3. Anvendes højtryksrensning? (ja/nej)
		4. Temperaturen i tilløbet til fedtudskilleren:

altid under 60 ºC (ja/nej);

kan være over 60 ºC (ja/nej)

1. **Spildevandsstrøm (beregning fra rådgiver/producent skal vedlægges)**
	1. Dimensionsgivende spildevandsstrøm målt eller beregnet ud fra antal og type af installationer (l/s)
	2. Dimensionsgivende spildevandsstrøm beregnet ud fra typen af virksomhed (l/s)
2. **Udskillertype mm.**
	1. Fedtudskillertype (vedhæft datablad)
	2. Nominel størrelse på fedtudskiller (l/s)
	3. Ved nyetablering skal udskiller altid være CE – mærket. Er fedtudskilleren CE mærket med tilhørende standard? (ja/nej).
	4. Et fedtindhold på 75% svarer til en målt lagtykkelse på (angiv tykkelse i cm)
	5. Størrelse på slamfang (liter)
	6. Etableres rense/inspektionsbrønd (ja/nej)
	7. Etableres prøvetagningsbrønd (ja/nej)
	8. Alarm (ja/nej) (type)
	9. Udluftning (ja/nej) (lovpligtigt)

**6. Bemærkninger**